{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Info","Prosjekt","Lokalisering","System","Komponent","DEBUG","Systemkoder","Komponentkoder","Etasjekoder","Backup","Tilleggsinfo lokalisering","Tilleggsinfo system","Tilleggsinfo komponent","Syntaks","Admin"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":42,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Info","index":0,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"FKOK – Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune Merkesystem "]
[null,"Kravspesifikasjon for Undervisningsbygg - Merkesystem 2017"]
[null,"Et verktøy for tilordning av tverrfaglig merking til systemer og komponenter"]
[]
[null,"Må leses:\nFor å gå videre må programkoden være aktivert. hvis du ser \"SIKKERHETSADVARSEL\" under verktøylinjen må du trykke på knappen \"Aktiver innhold\""]
[]
[null,"Spørsmål: www.fkok.no"]
[]
[]
[null,"Må leses før bruk. Kort brukerveiledning:"]
[null,"Brukerveiledning for bruk av Excel arket finne du som vedlegg i boka:\nFKOK -  Kravspesifikasjon for Undervisningsbygg - Merksystem 2017, også tilgjengelig på websiden se over."]
[]
[]
[null,"Oppstart"]
[2,"Velg arkfane \"Prosjekt\" og legg inn prosjektnummer, prosjektnavn og forvaltningsnummer."]
[3,"Videre definisjoner må gjøres i denne rekkefølgen:"]
[null,"1. Definere lokalisering (bygg)."]
[null,"2. Definer systemer i de definerte byggene"]
[null,"3. Definer komponenter for de definerte komponentene"]
[]
[null,"Validering"]
[null,"For definisjon av henholds lokalisering, system og komponent gjelder visse regler."]
[null,"Alle oppføringer blir validert etter endring. Resultatet av valideringen blir angitt i kolonnen \"Validering\"."]
[]
[null,"Definisjon av lokaliseringer"]
[null,"Lokaliseringer (byggnr, 2 siffer) legges direkte inn i tabellen. "]
[null,"Se også Kravspesifikasjon for Undervisningsbygg Oslo KF DAK-manual 2016."]
[]
[null,"Definisjon av systemer"]
[1,"Systemer kan legges direkte inn i tabellen eller via et formular. Formularet aktiveres ved å dobbeltklikke på respektive rad i tabellen."]
[2,"Et system defineres med systemkode, løpenummer og lokaliseringskode samt en beskrivende tekst (navn)."]
[3,"I formularet er disse feltene gule. Felt for tilleggsinfo er hvite."]
[4,"Lokaliseringskoden må være definert i arket \"Lokalisering \" på forhånd."]
[5,"Kun systemkoder som er angitt i arket \"Systemkoder\" kan benyttes."]
[6,"Løpenummer består av 3 eller 5 siffer, avhengig av system"]
[7,"SystemID må være unik for hele bygningsmassen."]
[]
[null,"Definisjon av komponenter"]
[1,"Komponenter kan legges direkte inn i tabellen eller via et formular. Formularet aktiveres ved å dobbeltklikke på respektive rad i tabellen."]
[2,"En komponent defineres med systemID til systemet komponenten tilhører, komponentkode, løpenummer (og eventuelt et undernummer) samt en beskrivende tekst. "]
[3,"I formularet er disse feltene gule. Felt for tilleggsinfo er hvite."]
[4,"SystemID må være definert i arket \"System\" på forhånd."]
[5,"Kun komponentkoder som er definert i arket \"Komponentkoder\" kan benyttes."]
[6,"KomponentID må være unik innenfor respektive system."]
[null,"For nødlys (-UN) og komponenter på brannsløyfe er det egne regler for løpenummer."]
[]
[null,"Lokaliserings-, system- og komponentnavn"]
[1,"Navn på disse enhetene er i utgangspunktet fri tekst med tegn a..z og 0..9. "]
[2,"Maks. antall tegn er 35"]
[3,"Tillatte spesialtegn er æøå !\"#%&/()+-_,."]

{"sheet":"Prosjekt","index":1,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Kravspesifikasjon for Undervisningsbygg - Merkesystem"]
[]
["Prosjektnummer:","Test"]
[]
["Prosjektnavn:"]
[]
["Forvaltningsnummer:","123456"]

{"sheet":"Lokalisering","index":2,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["LokaliseringsID","Bygg","Betegnelse","Validering"]
["+[123456]01","01","Bygg 1"]

{"sheet":"System","index":3,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["SystemID","Systemnavn","Rom","Fullstendig systemmerking","Validering"]
["+01=234.001","Yttervegg","","+[123456]01=234.001",""]
["+01=563.10123","Romkontroll","10123","+[123456]01=563.10123",""]
["+01=542.012","","10124","+[123456]01(10124)=542.012",""]
["+01=443.023","Nødlys","","+[123456]01=443.023",""]
["+01=244.001","Innervegg","","+[123456]01=244.001",""]
["+01=521.001","Kabling og IKT","10123","+[123456]01(10123)=521.001",""]
["+01=213.002","Test","","+[123456]01=213.002",""]
["+01=432.001","","","+[123456]01=432.001",""]
["+01=320.001","Hovedvarmekurs","","+[123456]01=320.001",""]
["+01=433.002","","","+[123456]01=433.002",""]

{"sheet":"Komponent","index":4,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Fullstendig Komponentmerking","SystemID","KomponentID","Komponentnavn","Rom","Fysisk merking","Validering"]
["+01=432.001-KW121A","+01=432.001","-KW121A","","","+01=432.001-KW121A"]
["+01(10123)=443.023-RR123.32","+01=443.023","-RR123.32","","10123","+01=443.023-RR123.32"]
["+01=542.012-RR23.123","+01=542.012","-RR23.123","","","+01=542.012-RR23.123"]
["+01(10458)=244.001-DU10458-2","+01=244.001","-DU10458-2","","10458","+01=244.001-DU10458-2"]
["+01(10225)=234.001-DU10225","+01=234.001","-DU10225","Ytterdør","10225","+01=234.001-DU10225"]
["+01=563.10123-RP401","+01=563.10123","-RP401","Trykktransmitter","10123","+01=563.10123-RP401"]
["+01=234.001-AF432","+01=234.001","-AF432","","","+01=234.001-AF432"]
["+01=542.012-BD233.012","+01=542.012","-BD233.012","Test","","+01=542.012-BD233.012"]
["+01=542.012-BB33.012","+01=542.012","-BB33.012","Branndetektor","","+01=542.012-BB33.012"]
["+01(10123)=443.023-UN012011","+01=443.023","-UN012011","test","10123","+01=443.023-UN012011"]
["+01=563.10123-RT542.11","+01=563.10123","-RT542.11","tester","10254","+01=563.10123-RT542.11"]
["+01(10012)=234.001-DT10012","+01=234.001","-DT10012","","10012","+01=234.001-DT10012"]
["+01(10234)=234.001-DI10234-1","+01=234.001","-DI10234-1","","10234","+01=234.001-DI10234-1"]
["+01(10212)=244.001-DI10212-2","+01=244.001","-DI10212-2","","10212","+01=244.001-DI10212-2"]
["+01=234.001-AB452","+01=234.001","-AB452","","","+01=234.001-AB452"]
["+01(10123)=244.001-DT10123","+01=244.001","-DT10123","","10123","+01=244.001-DT10123"]
["+01=521.001-BB999","+01=521.001","-BB999","","","+01=521.001-BB999"]
["+01=213.002-AF420.12","+01=213.002","-AF420.12","","","+01=213.002-AF420.12"]
["+01=521.001-BB0001","+01=521.001","-BB0001","","","+01=521.001-BB0001"]
["+01(10345)=234.001-DB10345","+01=234.001","-DB10345","","10345","+01=234.001-DB10345"]
["+01=521.001-KW0103.12","+01=521.001","-KW0103.12","","","+01=521.001-KW0103.12"]
["+01(10231)=244.001-DI10231-2","+01=244.001","-DI10231-2","","10231","+01=244.001-DI10231-2"]
["+01(10231)=244.001-DI10231-1","+01=244.001","-DI10231-1","","10231","+01=244.001-DI10231-1"]
["+01=521.001-BB996","+01=521.001","-BB996","","","+01=521.001-BB996"]
["+01=563.10123-RT527","+01=563.10123","-RT527","tester","10254","+01=563.10123-RT527"]
["+01=542.012-RR32.122","+01=542.012","-RR32.122","","","+01=542.012-RR32.122"]
["+01(10236)=244.001-DI10236","+01=244.001","-DI10236","","10236","+01=244.001-DI10236"]
["+01(10235)=234.001-DT10235","+01=234.001","-DT10235","","10235","+01=234.001-DT10235"]
["+01=542.012-RY02.011","+01=542.012","-RY02.011","","","+01=542.012-RY02.011"]
["+01=320.001-RT401","+01=320.001","-RT401","temperaturføler","","+01=320.001-RT401"]
["+01=433.002-KW222A","+01=433.002","-KW222A","","","+01=433.002-KW222A"]
["+01=433.002-KW222","+01=433.002","-KW222","","","+01=433.002-KW222"]
["+01=433.002-UE512.001","+01=433.002","-UE512.001","","","+01=433.002-UE512.001"]
["+01=432.001-KW003.001","+01=432.001","-KW003.001","","","+01=432.001-KW003.001"]
["+01=433.002-XF001.012","+01=433.002","-XF001.012","","","+01=433.002-XF001.012"]
["+01=433.002-UE512.002","+01=433.002","-UE512.002","","","+01=433.002-UE512.002"]
["+01=443.023-KX001.001","+01=443.023","-KX001.001","","","+01=443.023-KX001.001"]
["+01=542.012-RZ01.001","+01=542.012","-RZ01.001","","","+01=542.012-RZ01.001"]
["+01=563.10123-RT/RY601","+01=563.10123","-RT/RY601","","","+01=563.10123-RT/RY601"]

{"sheet":"DEBUG","index":5,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Dato","Ark","Feil","Status"]
[null,null,"Det er mulig å legge inn ugyldig byggnummer","OK"]
[null,null,"Dobbeltklikk virker plutselig ikke"]
["2017-05-01","System","Formular Systen: Vis hjelpetekst for løpenummer kun for romkontroll","OK, (Hjelpetekst blir tilpasset systemtypen)"]
["2017-05-01","Komponent","Systemtype 542: Kun 2 løpenummer i komponent + subnummer. Husk å tilpasse tool-tip","OK"]
["2017-05-01","Komponent","Sette romnummer for komponent, ikke system inn i lokasjonskoden","OK"]
["2017-05-10","Generelt","Hvorfor blir tilordningen mellom wks… og respektive ark borte når man endre på komonent / system i formularene?","Midlertidig løst ved å benytte init i stedet for init_system, init_komponent"]

{"sheet":"Systemkoder","index":6,"n_rows":316,"n_cols":4,"rows_kept":316,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Kode","Tekst","Veiledning","Spesielt for UBF"]
["20","Bygning, generelt","Omfatter bygningsmessige deler"]
["21","Grunn og fundamenter","Omfatter byggegrop, grunnforsterkning og fundamenter"]
["211","Klargjøring av tomt","Omfatter alle deler av tomten som berøres av byggearbeidene og inkluderer -fjerning av vegetasjon; -beskyttelse av vegetasjon - avtaking av vekstjord; - fjerning av bygningsrester i grunnen"]
["212","Byggegrop","Omfatter sprengning, graving, fylling inklusive grøfter for bunnledninger, samt bærelag og avrettet underlag for gulv på grunn"]
["213","Grunnforsterkning","Omfatter injisering, masseutskifting el. for bygning og dens umiddelbare nærhet"]
["214","Støttekonstruksjoner","Omfatter spuntvegger og andre avstivninger både permanente og midlertidige)"]
["215","Pelefundamentering","Omfatter peler og pilarer med tilhørende fundamenter"]
["216","Direkte fundamentering","Omfatter fundamenter, for eksempel såler og banketter"]
["217","Drenering","Omfatter drensledninger inkl. fundament, filterlag m.m., samt drenerende lag, plater el. på utside av grunnmur"]
["218","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av grunn og fundamenter, men som ikke inngår i bygningsdelene over"]
["219","Andre deler av grunn og fundamenter","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["22 "," Bæresystemer","Omfatter separate systemer som ikke inngår som en integrert del av vegger, tak eller dekker"]
["221","Rammer"]
["222","Søyler","Støpte pilastere inngår i 231 eller 241"]
["223","Bjelker","Støpte T-bjelker inngår i 251"]
["224","Avstivede konstruksjoner","Omfatter avstivning for horisontalt virkende laster"]
["225","Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner","Omfatter brannisolering, påføring av brannhemmende maling m.m."]
["226","Kledning og overflate","Omfatter ikke det som inngår i 225"]
["228","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av bæresystemet, men som ikke inngår i bygningsdelene over"]
["229","Andre deler av bæresystemer","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["23 ","Yttervegger"]
["231","Bærende yttervegger","Omfatter bærende vegger i betong, mur, bindingsverk m.m. For bærende bindingsverksvegger omfatter bygningsdelen yttervegg fra og med innvendig plate/panel til og med vindtetting (klimaskille). Utvendig kledning og overflate, se 235. Innvendig overflate, se 236"]
["232","Ikke-bærende yttervegger","Omfatter fra og med innvendig plate/panel til og med vindtetting (klimaskille), samt påfôringsvegger. Utvendig kledning og overflate, se 235. Innvendig overflate, se 236."]
["233","Glassfasader","Separat bæresystem, se 22"]
["234","Vinduer, dører, porter","Inkluderer: - Blindkarm, tetting, utfôringer, belistning, lås og beslag; - eventuelle persienner montert mellom vindusglass; - sålebenkbeslag, vannbrettbeslag og bygningsbeslag; - overflatebehandling."]
["235","Utvendig kledning og overflate.","Omfatter også beslag som ikke inngår i 233 og 234."]
["236","Innvendig overflate"]
["237","Solavskjerming","Omfatter både inn- og utvendig solavskjerming, inklusive utstyr for manuell eller elektrisk betjening."]
["238","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av yttervegg, men som ikke inngår i bygningsdelene over."]
["239","Andre deler av yttervegger","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["24 ","Innervegger"]
["241","Bærende innervegger","Kledning og overflate, se 246."]
["242","Ikke-bærende innervegg.","Kledning og overflate, se 246."]
["243","Systemvegger, glassfelt","Systemvegger med og uten glass, samt innendørs glassvegger."]
["244","Vinduer, dører, foldevegger","Inklusive utforinger, belistning, låse- og beslag"]
["245","Skjørt"]
["246","Kledning og overflate","Belistning mot himling og gulv, se 255 og 256."]
["248","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av innervegg, men som ikke inngår i bygningsdelene over."]
["249","Andre deler av innervegger","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["25 ","Dekker","Omfatter dekker, gulv og himlinger."]
["251","Frittbærende dekker","Omfatter dekker, broer og ramper inklusive integrerte bjelker. Tribuner og amfier, se 285."]
["252","Gulv på grunn","Omfatter isolasjon, diffusjonssperre og betong."]
["253","Oppfôret gulv, påstøp","Omfatter plassbygd oppfôring av gulv, samt påstøp."]
["254","Gulvsystemer","Prefabrikkerte installasjonsgulv med eller uten belegg."]
["255","Gulvoverflate","Omfatternødvendig forbehandling, belegg, flis, parkett, maling eller lignende og listverk."]
["256","Faste himlinger og overflatebehandling","Plassbygde himlinger utvendig og innvendig inklusive listverk og overflatebehandling."]
["257","Systemhimlinger","Systemhimlinger, samt akustisk regulerende konstruksjoner. Kjølehimling, se 351"]
["258","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av dekker, men som ikke inngår i bygningsdelene over."]
["259","Andre deler av dekker","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["26 "," Yttertak"]
["261","Primærkonstruksjoner","Inkluderer også oppfôrede tak. Omfatter selve hovedkonstruksjonen (Med alle nødvendige detaljer) Inklusive isolasjon og undertaksbelegg. (Sperrer, åser, takstoler, taktro m.m., samt isolasjon med tilhørende spikerslag.)"]
["262","Taktekning","Inkluderer eventuell isolasjon på oversiden av primærkonstruksjonen, samt beslag (gradrenner, skottrenner, kilerenner mv.)."]
["263","Glasstak, overlys, takluker","Inkluderer beslag og motordrift for luker. Separat bæresystem, se 22."]
["264","Takoppbygg","Omfatter arker, takløft eller lignende med komplett konstruksjon, kledning og overflatbehandling."]
["265","Gesimser, takrenner og nedløp","Gesimser inkluderer kledning og beslag."]
["266","Himling og innvendig overflate"]
["267","Prefabrikkerte takelementer","Omfatter komplette elementer."]
["268","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av yttertak, men som ikke inngår i bygningsdelene over. Inkluderer bla belegg for takterrasser over membran"]
["269","Andre deler av yttertak","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["27 ","Fast inventar"]
["271","Murte piper og ildsteder","Omfatter også piper murt av etasjehøye pipeelementer."]
["272","Monteringsferdige ildsteder","Gjelder monteringsferdige enheter. Fyrkjeler og prefabrikkerte piper, se 325."]
["273","Kjøkkeninnredning","Skap, benker e.l. for kjøkken, samt minikjøkken inklusive innebygde hvitevarer. Storkjøkkenutstyr, se 66 og 67."]
["274","Innredning og garnityr for våtrom","Baderomsinnredning, spanskvegger, m.m. Sanitærutstyr, se 315."]
["275","Skap og reoler","Fast montert innredning for lager, oppholds- og soverom m.m.."]
["276","Sittebenker, stolrader, bord","Fast monterte møbler i for eksempel auditorier, kinoer, innendørs vrimlearealer m.m."]
["277","Skilt og tavler","Opplysnings- og henvisningsskilt samt oppslags- og skrivetavler, AV-skap for møterom m.m."]
["278","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av fast inventar, men som ikke inngår i bygningsdelene over."]
["279","Andre deler av fast inventar","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["28 ","Trapper, balkonger m.m."]
["281","Innvendige trapper","Inkluderer repos og rekkverk/håndlist, samt belegg og overflatebehandling."]
["282","Utvendige trapper","Omfatter trapper knyttet til bygget. Inkluderer repos og rekkverk/håndlist, samt belegg og overflatebehandling. Trapper i terreng, se 722."]
["283","Ramper","Omfatter ramper som ikke inngår i 251 eller 252."]
["284","Balkonger og verandaer","Inkluderer bæresystem som er spesielt for balkonger, samt belegg og rekkverk. Omfatter også svalganger. Takterrasse, se 26"]
["285","Tribuner og amfier","Separat bæresystem, se 22."]
["286","Baldakiner og skjermtak"]
["287","Andre rekkverk, håndlister og fendere"]
["288","Utstyr og komplettering","Omfatter delprodukter som er en del av trapper, balkonger m.m., men som ikke inngår i bygningsdelene over."]
["289","Andre deler av trapper, balkonger m.m.","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["29 ","Andre bygningsmessige deler","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 2-sifret nivå av hoveddel 2 Bygning ikke er dekkende."]
["30 ","Generelt vedr. VVS- installasjoner","Omfatter rør- og ventilasjonstekniske installasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning."]
["31 ","Sanitær","Sanitærledninger i, og under bygg, og kummer i grunnen, innenfor en grense på 1 m utenfor ytterveggene. Ledninger og kummer i grunnen utenfor ovennevnte grense, se 73."]
["310","Sanitæranlegg","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 31 i UBF MERKESYSTEM"]
["311","Bunnledninger for sanitærinstallasjon","Ledninger i grunnen under gulv."]
["312","Ledningsnett for sanitærinstallasjon","Alle ledninger over grunnen."]
["314","Armaturer for sanitærinstallasjon","Ventiler og annet tilbehør som f. eks. manometre, vannmålere m.v. i ledningsnett. Armaturer inkludert i utstyrsleveranse, se 315."]
["315","Utstyr for sanitærinstallasjon","Servanter, klosettskåler, bideer, badekar, benkebeslag, beredere, pumper, dusjer og sluk, inkludert blandebatterier, tappekraner og øvrig armatur i den grad dette er en normal del av leveransen"]
["316","Isolasjon av sanitærinstallasjon","Isolasjon av ledninger, armaturer og utstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjon. Ferdigisolerte ledninger og utstyr beskrives under 311, 312, 314 og 315."]
["319","Andre deler av sanitærinstallasjoner","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["32 ","Varme","Omfatter varmeinstallasjoner som benytter damp, vann eller andre flytende medier for energitransport. Varmeproduserende installasjon og varmevekslere tilknyttet fjernvarme, se 325."]
["320","Varmeanlegg","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 32 i UBF MERKESYSTEM"]
["321","Bunnledninger for varmeinstallasjon","For eksempel fjernvarmerør og interne varmerør for distribusjon, i grunn under gulv."]
["322","Ledningsnett for varmeinstallasjon","Alle ledninger over grunnen."]
["324","Armaturer for varmeinstallasjon","Ventiler og andre armaturer i ledningsnett. Armaturer inkludert i utstyrsleveranse, se 325."]
["325","Utstyr for varmeinstallasjon","Prefabrikkerte piper, pumper, varmevekslere, kjeler, radiatorer, m.m."]
["326","Isolasjon av varmeinstallasjon","Isolasjon av ledninger, armaturer og utstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjon. Ferdigisolerte ledninger og utstyr beskrives under 321, 322, 324 og 325."]
["329","Annen varmeinstallasjon","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["33 ","Brannslokking","Omfatter installasjoner for manuell eller automatisk slokking av brann"]
["331","Installasjon for manuell brannslokking med vann","Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering."]
["332","Installasjon for brannslokking med sprinkler","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["333","Installasjon for brannslokking med vanntåke","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["334","Installasjon for brannslokking med pulver","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["335","Installasjon for brannslokkig med inertgass","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["339","Andre installasjoner for brannslokking","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["34 ","Gass og trykkluft"]
["341","Installasjon til gass for bygningsdrift","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["342","Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["343","Installasjon til medisinske gasser","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["345","Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["346","Installasjon til medisinsk trykkluft","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["347","Vakuumsystemer","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["349","Andre installasjoner til gass- og trykkluft","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["35 ","Prosesskjøling","Kjøleinstallasjoner for næringsmiddel og idrettsanlegg, kjøle- og fryserom, produksjon av is, baner i ishaller etc. Komfortkjøling, se 37."]
["351","Kjøleromsystemer","Kjølesystemer for kjøling av rom for oppbevaring ved redusert temperatur over 0 o C. Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["352","Fryseromsystemer","Kuldesystemer for kjøling av rom for oppbevaring ved lav temperatur under 0 o C. Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["353","Kjølesystemer for virksomhet","Systemer for kjøling av utstyr benyttet i virksomhet (for eksempel datasentraler, reguleringsutstyr for effekt (lysdempning) m.v.) Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["354","Kjølesystemer for produksjon","Kjølesystemer for produksjonsprosesser omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["355","Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner","Kuldesystemer for islegging av innendørs baner for idrett. Utendørsanlegg, se 735."]
["359","Annen installasjon for kulde- og kjølesystemer","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["36 ","Luftbehandling","Installasjon for mekanisk ventilasjon."]
["360","Luftbehandling","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 36 i UBF MERKESYSTEM"]
["361","Kanalnett i grunnen for luftbehandling"]
["362","Kanalnett for luftbehandling","Omfatter alle kanaler over grunnen i bygning."]
["364","Utstyr for luftfordeling","Gitre, lufthetter, ventiler, dyser etc."]
["365","Utstyr for luftbehandling","Ventilasjonsaggregater og utstyr som endrer luftens tilstand i anlegget. Dette er utstyr som luftfuktere, avfuktere, støvutskillere (filtre), vifter og batterier eller aggregater og apparater som inneholder en eller flere av disse komponenter."]
["366","Isolasjon av installasjon for luftbehandling","Isolasjon av kanaler og luftbehandlingsutstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjonen. Ferdigisolerte kanaler inngår i 361 og 362. Ferdigisolert luftbehandlingsutstyr inngår i 365."]
["369","Annet utstyr for luftbehandling","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["37 ","Komfortkjøling","Installasjon for komfortkjøling."]
["370","Komfortkjøleanlegg","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 37 i UBF MERKESYSTEM"]
["371","Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling"]
["372","Ledningsnett for komfortkjøling","Omfatter alle ledninger over grunnen i bygning."]
["374","Armatur for komfortkjøling","Ventiler og andre armaturer i ledningsnett. Armaturer inkludert i utstyrsleveranse, se 375"]
["375","Utstyr for komfortkjøling","Kuldemaskin med tilhørende utstyr for direkte eller indirekte kjøling, kjølelegemer, kjølebafler, kjøletak m.v."]
["376","Isolasjon av installasjon for komfortkjøling","Isolasjon av ledninger, armatur og utstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjonen. Ferdigisolerte ledninger og utstyr beskrives under 371, 372, 374 og 375."]
["379","Annen komfortkjøling","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["38 ","Vannbehandling","Omfatter renseanlegg for ulike formål samt innendørs fontener og springvann."]
["381","Systemer for rensing av forbruksvann","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["382","Systemer for rensing av avløpsvann","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["383","Systemer for rensing av vann til svømmebasseng","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["386","Innendørs fontener og springvann","Omfatter ledninger, armatur, utstyr og eventuell isolering."]
["389","Annen vannbehandling","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["39 ","Andre VVS-installasjoner","For anvendelse når standardens øvrige inndeling av hoveddel 3 VVS-installasjon på 2-sifret nivå ikke er dekkende."]
["40 ","Elkraft, generelt","Omfatter elkrafttekniske installasjoner for drift av bygning og virksomhet i bygning."]
["41 ","Basisinstallasjon for elkraft"]
["411","Systemer for kabelføring","Kabelstiger, kabelbrett, kabelkanaler etc. og kabelrør med diameter større eller lik 30 mm. Eventuell brann- og lydisolasjon av gjennomføringer og brannisolasjon av kabler på bæresystem inngår."]
["412","Systemer for jording","Jordelektrode, jordledere, jordskinner, ekvipotensialforbindelser og utjevningsforbindelser."]
["413","Systemer for lynvern","Alt materiell til lynavledersystem. Grovvern og finvern mot overspenninger inngår i fordelinger, se 432 og 433. Jordelektrode, se 412."]
["414","Systemer for elkraftuttak","Installasjonskanaler med integrert installasjon og utstyr (for eksempel for laboratorier og sykerom). Kan omfatte installasjoner til gass, trykkluft og vann. Eventuell brann- og lydisolasjon av gjennomføringer inngår."]
["419","Andre basisinstallasjoner for elkraft","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["42 ","Høyspent forsyning"]
["421","Fordelingssystemer","Omfatter kabler inklusive mekanisk beskyttelse og spesiell merking."]
["422","Nettstasjoner","Komplette prefabrikkerte nettstasjoner og høyspente anlegg i plassbygde nettstasjoner."]
["429","Andre deler for høyspent forsyning","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["43 ","Lavspent forsyning"]
["431","System for elkraftinntak","Skinner, inntaksledninger eller inntakskabel til bygget fra offentlige nett der dette inngår i elektroentreprise, inklusive eventuell sikring av inntak, og eventuell skinne, hovedledning eller hovedkabel mellom inntak og hovedfordeling."]
["432","System for hovedfordeling","Omfatter hovedtavle eller hovedfordeling og stigekabler."]
["433","Elkraftfordeling til alminnelig forbruk","Krafttilførsel til lys, stikkontakter, direkte elvarme og normalt teleteknisk utstyr for aktuell bygningstype."]
["434","Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner","Krafttilførsel til VVS-installasjoner, heiser, solskjerming, porter og bommer og andre driftstekniske installasjoner."]
["435","Elkraftfordeling til virksomhet","Krafttilførsel til installasjoner til virksomheten i bygget, for eksempel til uttak for produksjonsutstyr, storkjøkken, laboratorier m.m."]
["439","Annen lavspent forsyning","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["44 ","Lys","Omfatter lysutstyr. Krafttilførsel inklusive utstyr for styring og regulering, se 433."]
["442","Belysningsutstyr","Inklusive belysningsutstyr montert utendørs på bygg."]
["443","Nødlysutstyr","Omfatter både markeringslys, orienteringslys (skimtlys), reservelys og antipanikklys."]
["449","Andre deler for installasjoner til lys","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["45 ","Elvarme","Omfatter varmeutstyr. Krafttilførsel inklusive utstyr for styring, se 433."]
["450","El.varme","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 45 i UBF MERKESYSTEM"]
["452","Varmeovner","Omfatter varmeovner av enhver art for montering på gulv, vegg eller i tak."]
["453","Varmeelementer for innebygging"]
["454","Vannvarmere og elektrokjeler"]
["459","Annen elvarme","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["46 ","Reservekraft","Omfatter nød- og reservekraft for bygningsdrift og for virksomhet i bygning."]
["461","Elkraftaggregater","Komplett installasjon inklusive kontrolltavle, drivstoff-, eksos og kjøleanlegg."]
["462","Avbruddsfri kraftforsyning","Inklusive eventuelle batterier."]
["463","Akkumulatoranlegg","Omfatter også utstyr for ladning."]
["469","Andre deler for reservekraftforsyning","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["49 ","Andre elkraftinstallasjoner","For anvendelse når standardens øvrige inndeling av hoveddel 4 Elkraft på 2-sifret nivå ikke er dekkende"]
["50 ","Tele og automatisering, generelt","Omfatter tele- og automatiseringsinstallasjoner for drift og virksomhet."]
["51 ","Basisinstallasjon for tele og automatisering"]
["511","Systemer for kabelføring","Bæresystemer for tele- og automatisering, og som ikke inngår i 411."]
["512","Jording","Spesiell jording for tele og automatisering, og som ikke inngår i 412. Skjerming ved hjelp av bygningsmessige tiltak inngår som funksjonskrav til gulv, vegger og tak og beskrives under respektive bygningsdeler under hovedsiffer 2. Prefabrikkerte skjermrom, se 614"]
["514","Inntakskabler for teleanlegg","Inntaks- og stigeledninger for tele og automatisering, der det er grunn til å skille dem fra andre kursopplegg."]
["515","Telefordelinger","Omfatter fordelinger for kobling av spredenett for tele. Fordelinger for enkeltanlegg, levert av utstyrsleverandøren, kan plasseres under Kursopplegg/Utstyr for det respektive anlegg."]
["519","Andre generelle anlegg for tele og automatisering","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["52 ","Integrert kommunikasjon"]
["520","Integrert kommunikasjon","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 52 i UBF MERKESYSTEM"]
["521","Kabling for IKT","Felles kabling for IKT-systemer. Omfatter alt materiell fra fordeling til og med uttak. Telefordelinger, se 515."]
["522","Nettutstyr","Utstyr for IKT-nettverk."]
["523","Sentralutstyr","Omfatter både maskinvare og programvare."]
["524","Terminalutstyr","Brukerterminaler for IKT-systemer. Terminalutstyr for telefoni, se 532."]
["529","Andre installasjoner for integrert kommunikasjon","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["53 ","Telefoni og personsøkning"]
["532","Systemer for telefoni","Omfatter hustelefonsentraler."]
["534","Systemer for porttelefoner"]
["535","Systemer for høyttalende hustelefoner"]
["536","Systemer for personsøkning","Trådløse og trådbundne, herunder også mottakere/utstyr for GPS."]
["539","Andre installasjoner for telefoni og personsøkning","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["54 ","Alarm- og signalsystemer"]
["542","Brannalarm","Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521."]
["543","Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm","Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Ringeanlegg for inngangsdører ansees som enkle adgangskontrollanlegg."]
["544","Pasientsignal","Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521."]
["545","Uranlegg og tidsregistrering","Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521."]
["549","Andre installasjoner for alarm og signal","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["55 ","Lyd- og bildesystemer"]
["552","Fellesantenne","Omfatter kursopplegg og utstyr."]
["553","Internfjernsyn","Overvåkningsanlegg, undervisning m.v."]
["554","Lyddistribusjonsanlegg","For lyddistribusjon til flere rom eller områder."]
["555","Lydanlegg","For lydforsterkning internt i rom, inklusive utstyr for overføring til høreapparater (teleslynge, radiooverdrag, IR-overføring m.v.)."]
["556","Bilde og AV-utstyr","Benyttes for informasjons- og AV-anlegg inklusive tavler og skjermer som inngår i dette. I terminalutstyr inngår bl.a. Fremvisere, skjermer, monitorer, mikrofoner, høyttalere og tavler som er integrert i AV-anlegg. Internfjernsyn (ITV), se 553. Separate tavler og AV-skap, se 277."]
["559","Annen installasjon for lyd og bilde","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["56 ","Automatisering"]
["562","Sentral driftskontroll og automatisering","Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner"]
["563","Lokal automatisering","Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner der dette gjennomføres lokalt for hvert anlegg"]
["564","BUS-systemer","BUS-systemer, Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner","Skal normalt ikke benyttes i UBF"]
["565","FDVUS: Administrativt system","Omfatter utstyr og programvare for oversikt og kontroll med forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service for bygninger med installasjoner."]
["569","Andre installasjoner for automatisering","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["57 ","Instrumentering","Benyttes der instrumentering har et stort omfang og ønskes beskrevet og priset separat i forhold til automatisering."]
["570","Instrumentering","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 57 i UBF MERKESYSTEM"]
["571","Kabling for instrumentering","Benyttes der kabling beskrevet under 521, 562 eller 564 ikke anvendes for instrumenteringen."]
["572","Instrumentering for måling av mengde","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["573","Instrumentering for måling av trykk","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["574","Instrumentering for måling av temperatur","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["575","Instrumentering for måling av lengde","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["576","Instrumentering for måling av vekt","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["577","Instrumentering for måling av elektriske størrelser","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["578","Instrumentering for analyse","Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter."]
["579","Annen instrumentering","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["59 ","Andre installasjoner for tele og automatisering","For anvendelse når standardens øvrige inndeling av hoveddel 5 Tele og automatisering på 2-sifret nivå ikke er dekkende"]
["60 ","Andre installasjoner, generelt"]
["61 ","Prefabrikkerte rom","Omfatter rom som er bygd ferdig på fabrikk, og som fraktes til byggeplassen som komplett rom for innsetting i råbygg, og rom som leveres som ferdige gulv-, vegg- og takelementer for sammenmontering på byggeplass."]
["611","Prefabrikkerte kjølerom","Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang."]
["612","Prefabrikkerte fryserom","Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang."]
["613","Prefabrikkerte baderom","Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang."]
["614","Prefabrikkerte skjermrom","Rom for elektromagnetisk skjerming av følsomt elektronisk utstyr. Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang."]
["615","Prefabrikkerte sjakter","Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang."]
["619","Andre prefabrikkerte rom","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["62 ","Person- og varetransport","Tekniske anlegg for intern transport av personer og varer. For småvaretransportører, se 63"]
["621","Heiser","Personheiser, sengeheiser og kombinerte person og vareheiser."]
["622","Rulletrapper",null,"Systemkode UBF MERKESYSTEM"]
["623","Rullebånd","For persontransport."]
["624","Løftebord","Spesielle løftebord for scener, se 64"]
["625","Trappeheiser"]
["626","Kraner","Traverskraner, elektrotaljer m.v."]
["627","Fasade- og takvask","Omfatter atkomstsystemer for renhold m.v. av fasader og glasstak, inklusive driv- og styresystemer."]
["629","Annen person- og varetransport","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende."]
["63 ","Transportanlegg for småvarer m.v."]
["631","Dokument og småvaretransportører","Rørpost, kasett-transportør, transportører med dokumentholdere/klyper m.v."]
["632","Transportanlegg for tørr og løs masse","Pneumatisk transport av mel, flis, granulat m.v. i rør. Sentralstøvsuger, se 652."]
["639","Andre anlegg for transport av småvarer m.v.","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["64 ","Sceneteknisk utstyr","Omfatter all sceneteknikk som scenetrekk med styringssystem, løftebord, tribuner, lyskastere, styringssystem for scenelys m.v. Elektroakustiske anlegg, se 555. 3-sifret nivå kan utarbeides etter behov for det enkelte prosjekt."]
["65 ","Avfall og støvsuging","Utstyr og installasjoner for oppsamling, transport og behandling."]
["651","Utstyr for oppsamling og behandling av avfall","For eksempel søppelkomprimatorer."]
["652","Sentralstøvsuger","Omfatter aggregater, rørsystem og brukerutstyr"]
["653","Pneumatisk søppeltransport","Anlegg for transport av søppel, vanligvis pakket i sekker eller poser, i et avsugsystem. Omfatter aggregater, kanalsystem og eventuelt brukerutstyr. "]
["659","Andre installasjoner for avfall og støvsugning","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["66 ","Fastmontert spesialutrustning for virksomhet","Omfatter spesialutrustning og utstyr som krever bygningsmessig tilpasning og/eller fast tilknytning til teknisk infrastruktur, for eksempel storkjøkkenutstyr. 3-sifret nivå kan utarbeides etter behov for det enkelte prosjekt."]
["67 ","Løs spesialutrustning for virksomhet","Omfatter spesialutrustning og utstyr som verken krever bygningsmessig tilpasning og/eller fast tilknytning til teknisk infrastruktur. 3-sifret nivå utarbeides etter behov for det enkelte prosjekt."]
["69 ","Andre tekniske installasjoner","For anvendelse når standardens øvrige inndeling av hoveddel 6 Andre installasjoner på 2-sifret nivå ikke er dekkende"]
["70 ","Utendørs, generelt","Omfatter alt utenfor bygningen og innenfor tomtegrense. Drenering av byggegrop, gjenfylling m.m., se 21."]
["71 ","Bearbeidet terreng"]
["711","Grovplanert terreng","Trefelling, sprengning, graving, fylling og masseflytting som bare har til hensikt å forandre terrengets form"]
["712","Drenering"]
["713","Forsterket grunn","Masseutskifting og ulike arbeider for stabilisering av grunn (pæling, injeksjon m.v.)."]
["714","Grøfter og groper for tekniske installasjoner","Omfatter graving, sprenging og gjenfylling for utendørs VVS, utendørs elkraft og utendørs tele og automatisering inklusive nødvendig skogrydding."]
["719","Annen terrengbearbeiding","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["72 ","Utendørs konstruksjoner","Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Større konstruksjoner, for eksempel frittliggende garasjer, er å betrakte som egne bygg."]
["721","Støttemurer og andre murer","Inklusive støyskjermer utført som voll/mur. Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling."]
["722","Trapper og ramper i terreng","Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Inklusive eventuelle rekkverk m.v."]
["723","Frittstående skjermtak, leskur m.v.","Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling."]
["724","Svømmebassenger m.v.","Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling."]
["725","Gjerder, porter og bommer","Inklusive støyskjermer utført som tett gjerde/vegg. Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Sikkerhetsrekkverk (guard-rail), se 764."]
["726","Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner","Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Utendørs VA, se 731. Utendørs høyspentanlegg, se 742. Utendørs lavspentanlegg, se 743."]
["727","Kummer for tekniske installasjoner","Groper for kummer og tanker, se 714. Utendørs VA, se 731. Utendørs høyspentanlegg, se 742. Utendørs lavspentanlegg, se 743."]
["729","Andre utendørs konstruksjoner","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["73 ","Utendørsrøranlegg","Alle VVS-installasjoner og anlegg utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget. Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1 meter utenfor veggliv. Grøfter, se 714."]
["731","Utendørs VA","Anlegg for vannforsyning, spillvann og for bortledning av overflatevann fra taknedløp, veier og plasser inklusive nødvendige renner og sluk. Kanaler og kulverter, se 726. Kummer, se 727."]
["732","Utendørs varme","Omfatter vannbåret varme for fortau, gater, plasser og idrettsbaner m.v. for snøsmelting og opptørking."]
["733","Utendørs brannslokking","Omfatter bl.a. hydranter og brannkummer med anlegg for vanntilførsel."]
["734","Utendørs gassinstallasjon","Gasstanker og gassledninger med fylleanordninger og ventiler."]
["735","Utendørs kjøling for idrettsbaner","Systemer for nedkjøling av utendørs arealer, isbaner m.v. Omfatter også særskilte kuldemaskiner med tilhørende utstyr selv om disse er plassert innendørs."]
["736","Utendørs luftbehandlingsanlegg","Omfatter kanaler i grunnen, kummer for luftavkast, frittstående piper for luftinntak og eller luftavkast m.v."]
["737","Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi","Anlegg for fjernvarme og fjernkjøling. Kanaler og kulverter, se 726. Kummer, se 727."]
["738","Utendørs fontener og springvann","Omfatter også eventuelle særskilte pumper og renseanlegg med tilhørende utstyr selv om dette er plassert innendørs."]
["739","Annen utendørs VVS","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["74 ","Utendørs elkraft","Alle elkraftinstallasjoner og anlegg for elkraft utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget. Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1 meter utenfor veggliv. Grøfter, se 714. Kanaler og kulverter, se 726. Kummer, se 727."]
["742","Utendørs høyspent forsyning","Inkluderer kurser til utstyr."]
["743","Utendørs lavspent forsyning","Inkluderer kurser til utstyr. Kurser inkluderer eventuelle stikkontakter/uttakssentraler."]
["744","Utendørs lys","Omfatter belysningsutstyr. Kurser, se 743."]
["745","Utendørs elvarme","Omfatter varmeutstyr, herunder varmekabler. Kurser, se 743."]
["746","Utendørs reservekraft","Omfatter utendørs reservekraftanlegg."]
["749","Annen utendørs elkraft","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["75 ","Utendørs tele og automatisering","Alle installasjoner og anlegg for tele og automatisering utenfor bygget, men ikke installasjoner på bygget. Grensesnitt mellom ute og inne settes til 1 meter utenfor veggliv. Grøfter, se 714. Kanaler og kulverter, se 726. Kummer, se 727."]
["752","Utendørs integrert kommunikasjon"]
["753","Utendørs telefoni og personsøkning"]
["754","Utendørs alarm og signal"]
["755","Utendørs lyd og bilde"]
["756","Utendørs automatisering"]
["759","Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["76 ","Veier og plasser","Overbygning inklusive forsterkningslag, kantstein o.l. Grunnarbeider, se 71."]
["761","Veier","Kjøreveger, sykkel- og gangveger m.v."]
["762","Plasser","Parkeringsplasser, lekeplasser, balløkker m.v. Utstyr for lekeplasser, se 774."]
["763","Skilter","For frittstående montasje med fundamenter og stolpe eller annet montasjearrangement. Omfatter også skilt med integrert belysning. Eventuell elkrafttilførsel, se 743."]
["764","Sikkerhetsrekkverk, avvisere m.v.","Sikkerhetsrekkverk er det norske ordet for \"guard-rail\"."]
["769","Andre veier og plasser","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["77 ","Parker og hager","Bearbeiding av undergrunn, med nødvendig graving, utlegging av vestjord og bearbeiding av denne, gjødsling, såing, planting."]
["770","Parker og hager","(ikke i NS3451:2009)","Systemkode for 77 i UBF MERKESYSTEM"]
["771","Gressarealer","Plen, blomstereng m.v."]
["772","Beplantning","Blomsterbed, busker og trær"]
["773","Utstyr","Benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning (skulpturer) m.v."]
["779","Andre deler for parker og hager","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["78 ","Utendørs infrastruktur","Omfatter fysisk tilknytning til eksterne systemer. Tilknytning til offentlig veg, se 761."]
["783","Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme"]
["784","Tilknytning til ekstern elkraftnett"]
["785","Tilknytning til eksternt telenett"]
["789","Andre deler for utendørs infrastruktur","For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende"]
["79 ","Andre utendørs anlegg","For anvendelse når standardens øvrige inndeling av hoveddel 7 Utendørs på 2-sifret nivå ikke er dekkende."]

{"sheet":"Komponentkoder","index":7,"n_rows":624,"n_cols":4,"rows_kept":624,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Kode","Komponent­funksjon","Faganvendelse, eksempler","Merknader"]
["A","Bærende / Romdannende"]
["AA"]
["AB","Bjelke","Bjelker, Drager, Dip, Bæring"]
["AC"]
["AD"]
["AE","Elementer",null,"Monteringsferdige, Prefabrikerte elementer"]
["AF","Fagverk",null,"Bindingsverk, Stenderverk, Rigler, Rigel"]
["AG","Glassfelt","Glass i glasstak","Ikke vinduer"]
["AH","Pelehode"]
["AI"]
["AJ"]
["AK","Komplette konstruksjoner",null,"Komplette enheter, Bygningsmessige konstruksjoner, Store bygningsmessige bærekonstruksjoner"]
["AL","List / Beslistning","Listverk, Gulvlister, Taklister, Dørlister, Folist, Gerikt, Holkil, Vaskelist, Vannbord, Vindski, Hjørnebord.","Utvendig og innvendig belistning"]
["AM"]
["AN"]
["AO","Oppbygende / Utforende","Foring: Betong, Lettklinkel, Leca, Tegl, Murstein, Treverk, Treplank, Stål","Utforing, Oppforing, Nedforing, Utlekting, Opplekting, Nedlekting, Kledningsbord, Bordkledning"]
["AP","Plate","Bygningsmessige plater: Veggplater, Gulvplater, Gipsplater, Sponplater, Trefiberplater, Finérplater","Plater beregnet for videre behandling, Perforert plate, Kledningplater."]
["AQ"]
["AR","Ramme / Oppheng","Rammeverk. For bygningsmessige konstruksjoner: Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Festeprofil, Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Fundamenter, Små bærekonstruksjoner","Rammer som ikke er systemer. For utstyr: CR_"]
["AS","Søyle","Bærende stolper","Søyler som ikke er systemer"]
["AT"]
["AU"]
["AV","Vegg","Komplett konstruksjon","Når ikke eget system"]
["AW"]
["AX"]
["AY"]
["AZ"]
["B","Innebyggende"]
["BA","Armering, Forsterkning","Innstøpt bjelke, Vinkeljern, Stålvinkel, Kamstål, Armeringsnett","Støpeskjøter, Forankringsklo, Forskaling"]
["BB","Beskyttende / Stoppende","Membran, Folie, Duk, Blyskjerm","Bl.a. i forbindelse med fuktighet"]
["BC","Begrensende",null,"Vindplate, Vindpapp, Støysperre"]
["BD"]
["BE"]
["BF","Fuging","Fugemasse, Fugeinnlegg, Fugeprofil, Kitt, Silikon","Fuger, Foging, Foger"]
["BG"," Pakning, Tetning"]
["BH"]
["BI","Isolasjon ","Glassull, Mineralull","Alle typer isolasjon unntatt brannisolasjon; se QZ"]
["BJ"]
["BK"]
["BL"]
["BM"]
["BN"]
["BO "]
["BP","Avretningsmasse","Påstøp, Puss, Sparkel, Helsparkling, Tynnavretting, Mørtel","Avretting av alle overflater"]
["BQ"]
["BR"]
["BS","Spikerslag"]
["BT"]
["BU"]
["BV"]
["BW"]
["BX"]
["BY"]
["BZ"]
["C","Kompletterende / Utspringende "]
["CA"]
["CB","Balkong",null,"Så fremt disse ikke er egne system"]
["CC","Baldakin",null,"Så fremt disse ikke er egne system"]
["CD","Karnapp",null,"Så fremt disse ikke er egne system"]
["CE"]
["CF"]
["CG","Rampe / Repos","Gangbaner, Rullestolramper, Elefantrist, (repoer) Store rister (for mindre rister benyttes MR)","Så fremt disse ikke er egne system"]
["CH"]
["CI",null,"Så fremt disse ikke er egne system"]
["CJ"]
["CK","Komplett konstruksjon","Komplett installasjon, Komplett enhet, Utstyr","Systemnr. må beskrive hvilken konstruksjon/enhet."]
["CL"]
["CM","Kjemiske stoffer","Lim, Tilsetningsstoff, Pigmenter, Fargestoff, Herder, Tynner, Primer, Grunning, Lake, Lut, Såpe, Sepe, Glykolblanding, Kjølemedium, Olje","Kan også benyttes for \"naturlige stoffer\": Luft, Vann, Gass"]
["CN"]
["CO","Kobling, Overgang",null,"Muffer, Flenser, Bend, Bøy, Albu, Fittings – (Fysisk overgang, forbindelse eller retningsendring), Jordingsmuffe. Adapter."]
["CP","Pipe / Skostein",null,"Eksosrør, Røykrør"]
["CQ","Festemateriell",null,"Skruer, Bolter, Nagler, Stift, Klammer, Hengsler"]
["CR","Rammeverk / Oppheng","Rammekonstruksjon for Utstyr og Installasjoner, Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Unistrut, Kabelbro, Kabelstige, Kabelbaner, Støttebein, Bunnramme, Sykkelstativ.","Så fremt disse ikke er egne system. Rammer for bygningsmessige konstruksjoner: AR_"]
["CS"]
["CT","Trapp / Leider","Vindeltrapp, Taktrapp, Stiger","Så fremt disse ikke er egne system"]
["CU"]
["CV"]
["CW"]
["CX","Tunnel / Bru (inne/ute)","Gangbruer, Tunneler, Broer","Så fremt disse ikke er egne system"]
["CY"]
["CZ"]
["D","Åpnende"]
["DA"]
["DB","Dør med brannklasse","Branndører","Ytterdører og innerdører"]
["DC"]
["DD"]
["DE"]
["DF","Foldedør / Foldevegg","Skyvevegger","Skyvedører: DI_"]
["DG"]
["DH"]
["DI","Dør - innvendig","Innvendige Dører; Ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører","Innerdører"]
["DJ"]
["DK"]
["DL","Luke","Renseluker, Inspeksjonsluker, Brannluker, Røykluker, Overlysluker, Tilfluktsromsluker, Seglass, Tomdel, Inspeksjonsdel, Kumlokk","Alle former for luker"]
["DM"]
["DN"]
["DO "]
["DP","Port","Rulleporter, Foldeporter, Skyveporter","Porter inne og ute"]
["DQ"]
["DR"]
["DS"]
["DT","Dør - tilfluktsrom",null,"Tilfluktsromsdører"]
["DU","Dør - utvendig","Utvendige Dører; Inngangsdører, Utgangsdører, Dører mot det fri. Ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører","Ytterdører"]
["DV","Vindu","Innervinduer, Yttervinduer, Takvinduer","Inne og ute, Grupperes (ikke glassfelt) "]
["DW"]
["DX"]
["DY"]
["DZ"]
["E","Bekledende"]
["EA"]
["EB","Overflatebekledning","Veggbelegg, Gulvbelegg, Banebelegg, Vinylbelegg, Linoleum, Tepper, Matter, Dørmatter, Fliser, Skifer, Stein, Tregulv, Parkett, Panel, Baderomspanel, Rørmantling, Takpapp, Beslag (blikk, stål, aluminium)","Ulike typer grupperes etter løpenummer. Plater med ferdig overflate/overflatebehandling, Veggplater, Perforert plate, Gesimsbeslag, Sålbenkbeslag, Sokkelbeslag"]
["EC","Overflatebehandling","Maling, Lakk, Beis, Lut, Impregnering, Antigrafitti, Trebehandlingsolje, Vedlikeholdsolje, Strie, Tapet","Ulike typer grupperes etter løpenummer"]
["ED"]
["EE"]
["EF "]
["EG"]
["EH","Himling","Himlingsplater, Himlingskassetter, Himlingsspiler, Takplater","Alle typer himling også systemhimlinger"]
["EI"]
["EJ"]
["EK"]
["EL"]
["EM"]
["EN"]
["EO"]
["EP"]
["EQ"]
["ER"]
["ES"]
["ET"]
["EU"]
["EV"]
["EW"]
["EX"]
["EY"]
["EZ"]
["F","Innredende Veggfast"]
["FA","Ventilert arbeidsplass",null,"Avtrekkskap, Avtrekksbenker, LAF-Benk, Punktavsug, Næravsug, Kjøkkenhetter, Avtrekkshetter"]
["FB","Benk / Bord / Plate / Tavle","Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Skrivetavle, Whiteboard","Veggfast"]
["FC","Beslag","Kjøkkenbeslag, Laboratoriebeslag, Rustfritt Beslag","Benyttes ved våte rom"]
["FD","Disk / Skranke",null,"Kateter"]
["FE"]
["FF","Fryserom",null,"Fryseskap: GF_"]
["FG"]
["FH","Hylle / Reol ",null,"Veggfast"]
["FI","Kabinett",null,"Kabinett, Dusjhjørne, Dusjkabinett (prefabrikkert)"]
["FJ"]
["FK","Kjølerom / Svalrom",null,"Kjøleskap: GK_"]
["FL"]
["FM"]
["FN"]
["FO","Sittebenk / Sofa / Stol","Sofa, Klappstol,Stoler, Krakk, Toalettsete, Klossettsete","Veggfast"]
["FP"]
["FQ"]
["FR","Rom","Prefabrikkerte Rom, Spesialrom; Tørkerom, Audiorom","Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_"]
["FS","Skap / Skuff","Alle typer fastmonterte skap - El. skap, Kabinett, Rack(brannskap: se -UO)","Veggfast. Tavle, elektrisk underfordeling: Selve skapet/fordelingen, som system, skal har eget systemnr."]
["FT"," Speil"]
["FU"]
["FV","Vaskemaskin","Sengevaskemaskiner, Bilvaskemaskiner","Store, innbebygde"]
["FW"]
["FX","Krok / Knagg / Håndtak",null,"Løftekroker, Dørvridere, Panikkbeslag (for døråpning)"]
["FY"]
["FZ"]
["G","Møblerende / Utstyr / Inventar "]
["GA","Automat / Maskin",null,"Kjøkkenmaskiner, Kaffetrakter, Kaffemaskin, Juice, Kakaomaskin"]
["GB","Benk / Bord / Plate / Tavle","Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Skrivetavle, Whiteboard","Løst utstyr"]
["GC"]
["GD","Dekontaminator","Bekkenspyler","Desinfisering"]
["GE","Autoklaver",null,"Sterilisering"]
["GF","Fryseskap","Fryseboks, Frysedisk","Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_"]
["GG","Gardiner / Forheng",null,"Gobeliner, Senetepper, Filmlerret"]
["GH","Hylle / Reol",null,"Løst utstyr"]
["GI"]
["GJ"]
["GK","Kjøleskap / Kjøledisk","Kjøleboks, Svaleskap","Kjølerom: FK_"]
["GL","Lås / Beslag","Låskasser, Låssylinder, Låskontakt, Systemsylinder","Grupperes etterløpenummer"]
["GM","Mattilbereding","Gryter, Panner, Komfyr, Mikrobølgeovn, Plater, Stekebord, Kokeskap, Dampskap","Varmeskap for mat"]
["GN","Nøkler","Nøkkelkort, Systemnøkkel","Typeunik"]
["GO","Sofa / Sittebenk",null,"Gruppering etter løpenummer - typeunik merking"]
["GP","Stol",null,"Gruppering etter løpenummer - typeunik merking"]
["GQ","Seng / Liggebenk",null,"Løst utstyr"]
["GR"]
["GS","Skap / Skuffer",null,"Løst utstyr"]
["GT","Tørkeskap / Varmeskap",null,"Ikke for mat"]
["GU"]
["GV","Vaskemaskin",null,"Klær, Mopper, Instrumentvaskemaskin, Oppvaskemaskiner"]
["GW","Vekt","Komplette vekter. Veieapparater, måleapparater, veieseller.","For veieselle eller selve sensoren, se RV"]
["GX","Holder",null,"Toalettrullholdere, Tørkepapirstativ, Dispenser, Såpeholder, Sepebeholder"]
["GY"]
["GZ"]
["H","Hjelpende (Mobilt) "]
["HA","Automobil / Bil"]
["HB","Rullebord / Tralle",null,"Lasteapparat"]
["HC","Container / Vogn",null,"Containere, kasse, patron for rørpost"]
["HD"]
["HE"]
["HF"]
["HG"]
["HH"]
["HI"]
["HJ"]
["HK"]
["HL"]
["HM","Maskin","Kompriminatorer, Kverner","All typer maskiner som ikke har egen betegnelse"]
["HN"]
["HO"]
["HP"]
["HQ"]
["HR"]
["HS","Rullestol",null,"Gåstoler"]
["HT","Truck / kran",null,"Løfteredskap Stasjonære og mobile kraner"]
["HU"]
["HV","Verktøy"]
["HW"]
["HX"]
["HY"]
["HZ"]
["I"," Produserende"]
["IA"]
["IB","Brenner",null,"Oljebrenner, Gassbrennere"]
["IC"]
["ID","Kjel for destruksjon",null,"Kjeler for søppelforbrenning"]
["IE","Elektrokjel","Elementkjel, Elektrodekjeler","Vann og damp"]
["IF","Kjel for fast/bio brensel",null,"Biokjeler"]
["IG","Generator",null,"For Strømproduksjon, Reservekraft, Nødstrøm"]
["IH"]
["II"]
["IJ"]
["IK","Kuldeaggregat","Kjølemaskin, Frysemaskin, Varmepumpe, Kjøleuniter, Splituniter (på system =358), Romkjølere ","Hele maskinen = IK -> selve kompressoren = JK"]
["IL"]
["IM","Motor","Forbrenningsmotorer: Dieselmotor, Bensinmotor","Aktuator: KA_ - Elektomotor: XM_"]
["IN"]
["IO","Oljekjel "]
["IP","Gasskjel",null,"Propan etc"]
["IQ"]
["IR"]
["IS","Spesielt"]
["IT","Trykkluftaggregat (enhet)","Trykkluftmaskin, Trykkluftkompressor","Hele maskinen = IT -> selve kompressoren = JK"]
["IU","Turbin"]
["IV","Aggregatenhet","Ventilasjon: for eksempel kompaktaggregat, Støvsuger, Sentralstøvsuger - Sammensatt utstyr ","Komplett aggregat = IV -> selve viften = JV"]
["IW"]
["IX"]
["IY"]
["IZ"]
["J","Forsterkende",null,"Tur/tilluft = J_4__ Retur/fraluft = J_5__"]
["JA"]
["JB"]
["JC"]
["JD"]
["JE"]
["JF","Forsterker",null,"Lydforsterker, Lysforsterker, Signalforsterkere,"]
["JG"]
["JH"]
["JI"]
["JJ"]
["JK","Kompressor",null,"Selve Kompressoren -> Komplett Maskin Se I_"]
["JL"]
["JM"]
["JN"]
["JO"]
["JP","Pumpe","Pumper for alle medium. Sirkulasjonspumpe(-40), Isvannspumpe(-41), Gjenvinningspumpe(-50), Trykkøkningspumpe, Brennstoffpumpe, Prosesspumpe, Matevannspumper, Kondenspumpe, Manuell pumpe","Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. De ulike pumper brukes i ulike systemer slik at oppdelingen blir tilfredsstillende. Tur = JP4__ Retur = JP5__"]
["JQ","Pumpe i VA-installasjoner ","Utomhus, Avløpspumper, Grunnvannspumpe, Kommunalt Nettvann, Matepumpe","VA=1m utenfor yttervegg - Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe."]
["JR"]
["JS"]
["JT"]
["JU"]
["JV","Vifte","Tilluftsvifte(-40), Innblåsningsvifte(-40), Fraluftsvifte(-50), Avtrekksvifte(-50), Omluftsvifte(-60), Aksialvifter, Kjøletårnsvifte, Fordampervifte, Kondensatorvifte","Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. Det skal benyttes JV4_ for tilluftsvifter og JV5_ for fraluftsvifter."]
["JW","Spesialvifte","Røykgassvifter, EX-vifter, Gassvifter, Prosessvifter, Transportvifte, Sugeenhet, Luftport uten varme, Rørpostvifter","For eksempel komponent i en støvsuger"]
["JX"]
["JY"]
["JZ"]
["K","Overførende / Transporterende "]
["KA","Aktuator",null,"Spjeldmotor, Ventilmotor, Servomotor, El.-/Pneum.-/Hydraulisk, Låsmotor, Motorlås, Dørlukker, Magnetholder (for branndører)"]
["KB"]
["KC"]
["KD","Drivhjul / Drev","Reimskive, Tannhjul, Drivknute","Se også: KO_ og LG_"]
["KE"]
["KF"]
["KG","Gjennomføring",null,"Hylse"]
["KH","Transportenhet (hevende, forflyttende)","Heisstol, Heiskurv, Bånd for: Transportbånd, Rulletrapper, Rullebånd,","NB kan også ha samme benevnelse som system"]
["KI"]
["KJ"]
["KK","Kanal",null,"Ventilasjon- og el.kanaler, Metallkanal, Plastkanal, Kunststoffkanal, Kabelkanal, Installasjonskanal, Sykeromskanal"]
["KL"]
["KM","Mast / Antenne",null,"Stolpe, Stang"]
["KN","Nedløp",null,"Avløp, Sluk, Vannlås"]
["KO","Kraftoverføring","Drivrem, Kilerem, Kjede, Kjetting, Wire, Brems, Snor, Tau","Se også: KD_ og LG_"]
["KP"]
["KQ","Rør - spesielt","Oljerør, Eksosrør, Røkgass, Rørpostrør, Trekkerør, Elektrikerrør, Takrenner, Taknedløp","Se også utvendig eksosrør: CP_"]
["KR","Rør - generelt",null,"Rør, Væske, Damp, El (Installasjonsrør)"]
["KS","Skinne / Bane / Spor","Strømskinner, Transportskinner, Gardinskinner, gardinstang, Jordingsskinne","Telelift, Conveyer"]
["KT","Deler",null,"Deler til kanal- og rørsytemer. Bend, avgrening, albu, anboringsklammer. Lokk."]
["KU","Kombinert kabel","Samlekabel, flatkabel","Kabler med flere spenninger. Komplette kabelbaner."]
["KV","Høyspenningskabel > 1000V",null,"Høyspenningskabler, høyspenningsleding"]
["KW","Lavspenningskabel50 til 1000V","50V til 1000V - Bl.a. Styrestrøm og kraftkabler 230V og 400V","Lavspentkabel, ledning, (sterkstømskabel)"]
["KX","Lavspenningskabel < 50V","0V til 49V - SD-system, IT-kabler (metall), Signalkabel","Svakstrømskabel, Ledning, Patchesnor, Koaksialkabel"]
["KY","Optisk kabel",null,"IT-kabel, Fiberkabler"]
["KZ","Slange","Fleksibelt rør, Fleksible kanaler, Kompensator, Vibrasjonsdemper på rør","Fleksible koblinger for å oppta vibrasjoner. Slanger på trommel: UO_"]
["L",null,"Omformende / Vekslende"]
["LA"]
["LB","Varmeomform­ende med vifte ","Aerotempere, Luftvarmer, Tørrkjølere, Kjøletårn, Viftekonvektor, Varmluftsporter ","Uniter med egen vifte og kombinerte varme/kjøleapparater med vifte."]
["LC","Kjøleomform­ende med vifte ","Fan-coil","Uniter med egen vifte. For kombinerte varme/kjøleapparater benyttes LB.For aggregater med kompressor se –IK"]
["LD","Kjøleflater","Kjøletak, Kjølebafler, Kjølehimling","For kombinerte varme/kjøleflater benyttes LH. Kjølebatterier = LK"]
["LE","Kondensator","DX, Condenser","Kjølesystem"]
["LF","Fordamper",null,"DX, Evaporator"]
["LG","Gear, clutch","Komplett enhet for kraftutveksling. Mekanisk: Hastighetsregulator, Rotasjonsregulator","Se også: KD_ og KO_"]
["LH","Varmeflate","Radiatorer, Panelovner, Varmetak, Varmehimling, Eswa ","Benyttes også for kombinerte varme/kjøleflater. Varmebatterier = LV"]
["LI","Varmeelement",null,"Motorvarmer, Elektriske Varmeelementer"]
["LJ"]
["LK","Kjøleomform­ende","Kjølebatteri, Veksler, Konvektor","Gjennomstrømning (uten egen vifte)"]
["LL","Lyskilde","Lyspære, Lysrør, Lysstoffrør, Glødelampe, Halogen, Damplampe","Alle former for lyskilder"]
["LM"]
["LN","Likeretter",null,"Likerettere"]
["LO","Omformer",null,"Signalomvandler, Signalomformer, Måleverdiomformere, Converter, Direct Box, DI box (for audio signal), HF modulator"]
["LP","Pens / Veksel / Sjalter","Vekselventil","Rørpost, Telelift, Conveyer"]
["LQ","Vekselretter"]
["LR","Frekvensom­former","Elektronisk hastighetsregulator, Mykstarter, Rotasjonsregulator, Frekvensregulator","For regulering av hastighet/turtall"]
["LS","Strålevarme",null,"Stråleovner, Stråletak, Gassovn, Peis"]
["LT"]
["LU","Luftfukter",null,"Dampbefukter, Skivebefukter, Dysebefuktere"]
["LV","Varmeomform­ende","Varmebatteri, Varmeveksler, Konvektor","Gjennomstrømning (uten egen vifte)"]
["LW"]
["LX","Varmegjenvinner",null,"Kryssvarmeveksler, Roterende Varmeveksler, Glykolgjenvinnere, Batteriveksler"]
["LY"]
["LZ","Varmekabel / Varmerør",null,"Rørslynge, Varmeslynge, Elektriske Varmekabler"]
["M","Filtrerende / Rensende",null,"Tur/tilluft = M_4__ Retur/fraluft = M_5__"]
["MA","Absoluttfilter",null,"Hepafilter, RO-filter (vannbehandling)"]
["MB","ABC-filter",null,"Krigsfilter, Tilfluktsromsfilter"]
["MC","UV-filter",null,"UV-lampe"]
["MD"]
["ME","Elektrostatiske filter",null,"Ioniserende, Elysator"]
["MF","Luftfilter",null,"Grovfilter, Finfilter, Posefilter"]
["MG","Fettfilter"]
["MH"]
["MI"]
["MJ"]
["MK","Kondenspotte",null,"Kondensutskiller, Kondensavskiller, Dreneringpotter, Drenspotter"]
["ML","Luftutskiller",null,"Mikrobobleutskillere, Luftepotter"]
["MM","Membran",null,"Tynn duk for luftgjennomstrømning, Tynn filterduk"]
["MN"]
["MO","Utskiller",null,"Oljeutskiller, Fettutskillere"]
["MP"]
["MQ"]
["MR","Rist / Sil",null,"Inntaksrist, Avkastrist, Ytterveggrist, Takhatt, Jethette, Slukrist, Fotskraperister"]
["MS","Syklon",null,"Støvutskiller"]
["MT","Tørke",null,"Tørkefilter, Avfukter, Vannavskiller, Vannutskiller, Oljetørker, Trykklufttørker"]
["MU","Filter for Lyd / Bilde / Frekvensutjevner",null,"Grafisk equaliser (Equalizer/Limiter), Elektronisk Gate (Quad Noise Gate), Kompressor i lydsystem (Stereo Compressor/Limiter/Gate)"]
["MV","Vannfilter","Filtrering av vann","for RO-filter se MA"]
["MW"]
["MX","Støyfilter",null,"Elektrisk støy"]
["MY"]
["MZ"]
["N"," Lagrende"]
["NA"]
["NB","Batteri / UPS",null,"Strømbatterier, Strømakkumulator, No-Break, Avbruddsfri strømforsyning, Batteripakke"]
["NC","Kondensator","Elektrisk","Alternativt: XC_"]
["ND"]
["NE"]
["NF"]
["NG"]
["NH"]
["NI","Informasjons­lagring","Diskett, Hardisk, CD, Tape, Magnetbånd, Film, Kassett, Papirer, Dokumenter, Lister","Brukerhåndbøker, Håndbok, Perm, Veiledning, Instruks (Digitale, Elektroniske eller Papirformat)"]
["NJ"]
["NK","Kum",null,"Septiktank, Pumpekum, Trekkekummer"]
["NL"]
["NM","Badekar / Basseng"]
["NN"]
["NO","Åpen tank",null,"Kar"]
["NP"]
["NQ"]
["NR"]
["NS"]
["NT","Tank med trykk",null,"Gasstank, Trykklufttank, Ekspansjonstanker, Trykkavgasser, Deareater"]
["NU","Tank uten trykk","Vanntanker, Isvannstanker, Oljetanker, Drivstofftanker, Kondenstank, Matevannstank, Oppsamlingstanker, Akkumulatortanker, Prosesstanker, Sisterner, Avfallsbeholder, Afallsbøtte, Søppelbøtte, Søplebøtte, Bosspann, Papirkurv ","Oppbevaring og lager: Alle tanker og beholdere uten trykk (med ubetydelig trykk). Container: -HC"]
["NV","Vekt, Lodd",null,"Motvekt, last, tyngde"]
["NW","Varmtvanns­bereder ",null,"Tank med varmeelement (el,vann, damp)"]
["NX","Toalett",null,"Toaletter, Klosett, Bidé, WC, Urinal, Pissoar"]
["NY","Servant",null,"Servanter, Vasker, Vaskekummer, Utslagsvask"]
["NZ","Brannslukkings­apparat",null,"Brannslukningsapparater, Håndslukkeapparater"]
["O"," Prosesserende"]
["OA","AV-maskiner",null,"Lyd og Bilde: Videomaskiner, Videokanoner, Transview, Filmfremvisere, Båndopptagere, Kassettspillere, CD-spillere, Projektor, Projector, DVD-spiller"]
["OB","Shuntgruppe","Shuntgrupper komplett","(for selve shuntventilen, se SB..)"]
["OC"]
["OD","Datamaskin",null,"PC, Dataterminal"]
["OE","Energimåler","Sentralenhet for utregning av energi","Elektrisk-, varme- og kjøleenergi"]
["OF"]
["OG"]
["OH"]
["OI"]
["OJ"]
["OK"]
["OL"]
["OM","Mottaker / Sender",null,"Modem, Signalmottakere, Radiosendere, Radiomottaker, Alarmsender, Posisjonssender, Personsøker, IR-sender, Teleslynge"]
["ON"]
["OO"]
["OP","PBX",null,"Telefonsentral"]
["OQ","Dataprogram, programvare",null,"Software"]
["OR","Router, Fordeler","HUB, Switch, CSS, Bro, Fordelerskap, Rørfordeling, Luftfordeler, Slot, Splitter","Kommunikasjonsmidtpunkt, Koblingsskap i alle typer system."]
["OS","Sentralenhet, Mikser i Lydsystem","Kontrollenhet (se også OU), Hovedsentral, Dataserver, Telefonsentral, Alarmsentral, Brannsentral, Master-Node i LON, KNX eller Bus-system, Miksebord (Mixing Console)","Nivå over OU"]
["OT","Telefonapparat",null,"Mobiltelefon, Walkie Talkie (Transceiver)"]
["OU","Undersentral","Kontrollenhet (se også OS), Subsentraler, PLS, DDC, CPU, Node, Scenariomodul, Logikkmodul. Enhet for prosessering i lydsystemer: Lydmatrise (Digital Matrise), Romklangenhet, ","En modul inneholdende en CPU, Nivå under OS. Endestasjon for rørpost."]
["OV"]
["OW"]
["OX"]
["OY"]
["OZ"]
["Q"," Vernende / Dempende"]
["QA"]
["QB","Belastningsvakt",null,"Effektvakt"]
["QC"]
["QD","Differansetrykkvakt","Filtervakt","(med elektrisk signal)"]
["QE","Elektrisk vern","Vern for elektrisk utstyr, Overspenningsvern, Overspenningsavledere, Spenningsvakt, 0-spenningsvern, EMP- vern (elektromagnetisk puls), Jordfeilbryter, Jordplate, Jordelektrode.","Se også XF_ for sikringer etc. Jordfeilvarsler = QS"]
["QF","Strømningsvakt",null,"Flow-switch, Vindvakt"]
["QG"]
["QH","Fuktvakt",null,"Hygrostat, Vannvakt, Regnvakt (QH90), Snøvakt (QH99)"]
["QI"]
["QJ"]
["QK"]
["QL","Lyddemper",null,"Lydfelle, Lydplater, Lydisolasjon"]
["QM","Mekanisk beskyttelse","Vern, Beslag, Beskyttelseslist, Fender, Puller, Håndtak, Håndløper, Rekkverk, Gelender, Skjerm, Låsbeslag, Dørpumpe, Dekkplate, Gjerde, Gitter, Stengsel, Dråpefanger, Bom, Sperre","Bygningsmessig beskyttelse innvendig i bygget. For utvendig se VM."]
["QN","Nivåvakt",null,"(med elektrisk signal)"]
["QO","Overtrykksventil",null,"Sjokkventiler (Tilfluktsrom), Luft, Væske"]
["QP","Trykkvakt","Pressostat","(med elektrisk signal)"]
["QQ"]
["QR","Rotasjonsvakt"]
["QS","Strømvakt",null,"Overvåking av elektrisk strøm, Jordfeilvarsler"]
["QT","Temperaturvakt","Termostat (av/på), Frostvakt, Termokontakt.","(med elektrisk signal)"]
["QU"]
["QV","Sikkerhetsventil"]
["QW"]
["QX","Solavskjerming",null,"Persienner, Markiser, Raster"]
["QY","Lynavleder"]
["QZ","Brannvern","Mekanisk eller bygningsmessig brannbeskyttelse. Brannisolasjon, Branntetting, Branntetning, Røyktetting, Røyktetning.","Komplett brannvegg; se AV"]
["R","Registrerende","Sensor, giver, føler. Se også Q","Tur/tilluft = R_4__ Retur/fraluft = R_5__"]
["RA","AV-opptaker",null,"Kamera, Mikrofon, Fotografiapparat"]
["RB","Bevegelse",null,"Bevegelsesdetektor, Tilstedeværelsesdetektor, IR-Detektor, Infrarød, Presensføler, Glassbruddsdetektor (lyd og rystelse)"]
["RC","Seismometer",null,"Seismisk detektor (Rystelse, lyd, varme)"]
["RD","Differansetrykkgiver","Differansetrykkføler, Differansetrykktransmitter, Differensmåling med elektr.signal.","Kan også brukes ved diff.måling av andre variabler. For manuelt instrument, se RQ"]
["RE","Elektriske variabler",null,"Effektmåler, Strømmåler, Spenningsmåler, Intensitet, Måletrafo"]
["RF","Strømningsmåler","Flow Rate, Mengdemåler, Luftmengdemåler, Vannmengdemålere, Målekors, Måleblende, Strømningsgiver, Volummeter","Sensor for mengdemåling - volum og hastighet Massestrøm, Volumstrøm"]
["RG","Posisjon / Lengde",null,"Magnetkontakt, datamus, pekeredskap"]
["RH","Fuktighetsgiver",null,"Humidity, Fuktføler, Luftfuktighetsføler, Fuktighetsdetektor, Hygrometer (RHxx1), Vannføler, Regnføler (RH90), Snøføler (RH99)"]
["RI","Termometer","Avlesning av temperatur, Visende instrumenter – manuell avlesning.","Det skal benyttes RI4_ for i tilluft/tur og RI5_ for i fraluft/retur o.s.v. se veiledning"]
["RJ","Fotocelle",null,"Fotoselle, Lysføler, Solføler"]
["RK","Kortleser",null,"Kortlesere, registrerende, avlesende, tastatur"]
["RL"]
["RM","Multifunksjonell, Kombinert føler","Værstasjon, Multivippe med bevegelsesmelder (i bus-system)","Sammensatt enhet, multiregistrerende."]
["RN","Nivågiver",null,"Nivåmåler, Høydemåler "]
["RO"]
["RP","Trykkgiver",null,"Trykkføler, Trykktransmitter, Vakumføler"]
["RQ","Manometer, Trykkmåler",null,"Avlesning av trykk og differansetrykkmåler, U-rør, Visende instrumenter – manuell avlesning."]
["RR","Giver generelt ","Følere/ sensorer/ givere av annen type enn øvrige under R-","Eksempel: Konduktivitetssensor (vannets ledningsevne), pH-måler"]
["RS","Hastighetsmåler","Strømningsføler, Speedometer, Frekvensmålere, Rotasjon, Vindmåler, Vindhastighetsmåler, Vindføler","Hastighetsmåler for mengdeberegning: RF_"]
["RT","Temperaturgiver","Temperaturføler, Temperaturtransmitter. For frostvakt se QT","Det skal benyttes RT4_ for i tilluft/tur og RT5_ for i fraluft/retur"]
["RT/RH","Kombinert temperatur- og fuktighetsgiver"]
["RT/RY","Kombinert temperatur- og CO2-giver"]
["RU","Ur","Ur, Tidsur, Årsur, Ukeur, Klokke","Urbryter og Timer: XO_"]
["RV","Veieceller","Veieceller, Fastmontert eller løs vektsensor. Veieaparater, Måleapparater, vekter.","For komplett vekt, se GW"]
["RW","Virkningsgradsmåler",null,"Komplett enhet"]
["RX","Målepunkt"]
["RY","Gassdetektor/ Røykdetektor","CO2-detektor, CO2-føler, Luftkvalitetsmåler, Brannmelder, Linjedetektor","Registrering av Branngasser"]
["RZ","Flammedetektor",null,"Temperaturdetektorer for Brannmelding"]
["S","Stengende / Regulerende",null,"Tur/tilluft = S_4__ Retur/fraluft = S_5__"]
["SA","Regulerings­ventil, manuell","Manuelle ventiler","2-Veis, 3-Veis, Fireveisventiler, Shuntventiler, Radiatorventil"]
["SB","Regulerings­ventil, motorstyrt","Motorstyrte ventiler, Direktevirkende, Pneumatiske","2-Veis, 3-Veis, Fireveisventiler, Shuntventiler, Radiatorventil"]
["SC","Stengeventil, motorstyrt",null,"Motorstyrte, Av/På, Magnetventil, Spjeldventiler"]
["SD"]
["SE","Ekspansjons­ventil"]
["SF","Fraluftsventil","Ventilasjon: Avtrekksrist, Fraluftsrist, Avtrekksventiler","Ytterveggsris: MR_ , Punktavsug: FA_"]
["SG","Tilbakeslags­ventil / Overtrykkspjeld",null,"Hindre tilbakeslag "]
["SH","Hurtigkobling","Uttakspost med aut.avstengning","Se også: U_ - Uttak"]
["SI","Effektregulator","Triac, Programkobler, Dimmer, Lysdimmer","Regulering av avgitt effekt"]
["SJ","Jevntrykksventil","Reduksjonsventiler, Stabilisator, Tømmesentraler, Sprinklerventiler, Alarmventiler (sprinkler)","Automatisk trykkregulering"]
["SK","Strømnings­regulator - CAV","Reguleringsenhet for konstant volum, - luftmengde","Automatisk luftmengderegulering"]
["SL"]
["SM","Stengeventil, manuell","Avstengingsventiler - Vann/Væske","Se også: U_ - Uttak"]
["SN"]
["SO"]
["SP","Trykkutjevnings­ventil",null,"Overstrømningsventiler, Differansetrykksregulator"]
["SQ","Strømnings­regulator - VAV","Reguleringsenhet for variabelt volum, - luftmengde","Automatisk luftmengderegulering"]
["SR","Regulerings­spjeld",null,"Innreguleringspjeld, Strupespjeld"]
["SS","Stengespjeld","Ventilasjon: Inntak, Avkast, Omluft, By-Pass, Ledeskinnespjeld, Frostsikringsspjeld.","Av/på og modulerende"]
["ST","Tilluftsventil","Ventilasjon: Tilluftsrist, Innblåsningsventiler, Tilluftskjerm","Ytterveggsrist: MR_"]
["SU","Sugetrykksventil",null,"Undertrykksventil, Vakumventil"]
["SV","Strupeventil",null,"Innreguleringsventiler Vann/Væske"]
["SW","Plenumskammer","Med Spjeld: Tilluftskammer, Fraluftskammer, Tilluftsboks","Kan inngå i komplett ventil: SF_ eller ST_"]
["SX","Regulator",null,"Regulator for alle reguleringsenheter"]
["SY"]
["SZ","Brannspjeld / Røykspjeld"]
["U","Uttakende"]
["UA","Uttak alarm "]
["UB","Blandebatteri",null,"Servantbatterier, Termostatbatterier, Dusjbatterier, Sanitærarmaturer"]
["UC"]
["UD","Uttak data",null,"Datakontakt"]
["UE","Uttak el",null,"Stikkontakt"]
["UF","Fellesuttak",null,"Uttak felles kablingssystem (for eksempel tele og data), Uttak fiberkabel, Uttak optisk fiber"]
["UG","Uttak gass",null,"Alle type gasser - ulike typer skilles på løpenr. system"]
["UH","Høyttaler","Høretelefoner, Headset (også med mikrofon), Subbass (Subwoofer), Loudspeaker","Avgir lyd"]
["UI"]
["UJ","Skriver",null,"Listeutskrift, Printer, Skriveutstyr"]
["UK","Kontrollpanel / Tablå","Betjeningspanel, Instrumentpanel, Styringspanel, Betjeningstablå, Brannmannspanel, Betjeningsterminal, Driftsterminal, Manøverbord","Komplett panel med brytere, lamper, display el.lign. Ikke datamaskin"]
["UL","Uttak trykkluft","Trykkluftuttak","Alle type trykkluft - ulike trykk skilles på løpenr. system"]
["UM","Monitor / Display",null,"TV-skjerm, Dataskjermer, Display, Digitalt viserinstument"]
["UN","Nødbelysning"]
["UO","Trommel","Tromler for slanger, ledninger, brannslangetrommel","Inkl. oppheng, slanger, ledninger - Brannskap"]
["UP","Belysningsarmatur","Lampe, Spotlight, Lyskaster, Lysarmatur","Lyskilde/pære kan få egen betegnelse: LL_"]
["UQ"]
["UR","Uttak radio",null,"Uttak \"lyd\", Kontakt for radio/musikk, Uttakspanel"]
["US","Stasjon","Start, Endestasjon, Avslutningskap","Rørpost, Telelift, Conveyer"]
["UT","Uttak telefon",null,"Telefonkontakt"]
["UU"]
["UV","Uttak vann",null,"Vannuttak, Tappested, Vannkran, Vannutkaster"]
["UW"]
["UX","Koblingsboks","(Små skap eller bokser som inneholder tilkoblingsklemmer.) Krysskoblingsskap, patchepanel","Se også: FS_ og XX_ "]
["UY","Uttak antenne",null,"Antennekontakt"]
["UZ","Dyse / Spreder",null,"Sprinklerhode, Injektor, Dusjhode, Hånddusj, Dusjgarnityr, Nøddusj."]
["V","Utvendig",null,"Veier, plasser, sletter "]
["VA"]
["VB","Bærelag",null,"Stein, Pukk, Fyllmasser"]
["VC"]
["VD","Dekke",null,"Grus, Asfalt, Betong, Singel, Bark, Jord"]
["VE"]
["VF"]
["VG","Gress",null,"Plen, torv, slette"]
["VH"]
["VI"]
["VJ"]
["VK","Kantstein, heller",null,"Steiner, forstøttning, trappestein"]
["VL","Masse",null,"Løsmasser, Fyllmasser, Drenslag, Dreneringsmasser"]
["VM","Mekanisk beskyttelse","Vern, Beslag, Beskyttelseslist, Fender, Puller, Håndtak, Håndløper, Rekkverk, Gelender, Skjerm, Låsbeslag, Dekkplate, Gjerde, Gitter, Stengsel, Dråpefanger, Bom, Sperre","Kun utvendig - innvendig = QM"]
["VN"]
["VO"]
["VP","Planter, busker, trær"]
["VQ"]
["VR"]
["VS","Skilt","Henvisning, Tavle, Veiviser, Klebetekst, Bokstaver, Tall, Merking, Merketape","Utvendig og innvendig"]
["VT"]
["VU"]
["VV"]
["VW"]
["VX"]
["VY"]
["VZ"]
["X","El. produkter","Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Hovedsakelig for tavlekomponenter.","Alternativer er oppgitt for komponenter som skal ha annen betegnelse når de ikke er montert i tavle."]
["XA","Skal ikke brukes",null,"NEC: Apparat, sammensatte produkter"]
["XB","Skal ikke brukes",null,"NEC: Transduser"]
["XC","Kondensator","Elektrisk","Alternativt: NC_"]
["XD","Komp. for binærlogikk"]
["XE","Skal ikke brukes",null,"NEC: Diverse komponenter"]
["XF","Komponenter for vern","Sikringer, Motorvern, Sikringsautomater, Automatsikring, Bimetall","Se også: QE_"]
["XG","Komponenter for krafttilførsel","Spenningsmodul, Strømtilførsel, Strømforsyningsenhet, Nettdel, Power supply. I tavle også: Batteri","Alternativt: NB_ for større selvstendige enheter"]
["XH","Komponenter for signalering",null,"Signallampe, Varsellampe, Lysdiode, Ringeklokke, Alarmklokke, Sirene, Stillingsviser, Summer, Horn"]
["XI","Potensiometer","Potmeter","Ikke NEC."]
["XJ"]
["XK","Releer / Kontaktorer",null,"Reléer, Hjelperele, Målerele"]
["XL","Induktiv komponenter",null,"Drosselspole, "]
["XM","Motor","Elektromotorer","Aktuator: KA_ - Forbrenningsmotor: IM_"]
["XN","Integrerte kretser",null,"for analogteknikk"]
["XO","Urbryter / Timer",null,"Ikke NEC. Se:RU_ for UR, Klokke"]
["XP","Komponenter for måling og prøving","Visende og registrerende måleinstrumenter, Instrument med visere, Viserinstrument","Digitalt instrument, Display: UM_"]
["XQ","Effektbryter","Lastbryter for kraftteknikk, Sikringsskillebrytere","Koblingsapparat i energikrets"]
["XR","Motstand"]
["XS","Bryter / Vender / Knapp / Vippe","Switch, Utløserbrytere, Endebryter, Trykknapper, Manuelle brannmeldere","Koblingsapparat for kontroll- og teleteknikk"]
["XT","Transformator","Trafo, Spenningstransformatorer for opp- og nedtransformering av spenning, Lader","Måletrafo: RE_"]
["XU","Skal ikke brukes",null,"NEC: Omformerer og modulatorer, se: LO_ , LN_, LR_"]
["XV","Halvlederkomponenter og elektronrør",null,"Transistorer, Dioder (Lysdioder=XH_), Tyristorer"]
["XW","Skal ikke brukes",null,"NEC: Komponenter for overføring, se: K__"]
["XX","Rekkeklemmer / Samlesignal","Koblingspunkt, Fellesfeil, Felles driftsignal, Potensialfrie signaler, Synkroniseringspuls","Bus-system: utgang"]
["XY","Skal ikke brukes",null,"NEC: Elektromekaniske komponenter"]
["XZ","Terminering og tilpasning","Inngangsmodul, Utgangsmodul, Inngangskort, Utgangskort, I/O-board, Gateway, Linjemodul, Sløyfekort, Adresseenhet, Interface, Grensesnitt","Bus-system: brett med flere utganger Normalt teletekniske komponenter"]
["Y","Flerfunksjonelle målere"," Romfølere","Sammensatte komponentmålere "]
["YA"]
["YB"]
["YC"]
["YD"]
["YE"]
["YF"]
["YG"]
["YH"]
["YI"]
["YJ"]
["YK"]
["YL"]
["YM"]
["YN"]
["YO"]
["YP"]
["YQ"]
["YR"]
["YS"]
["YT"]
["YU"]
["YV"]
["YW"]
["YX"]
["YY"]
["YZ"]
["Z","Spesielle prosessutstyr for virksomheten.",null,"Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens prosesser."]
["ZA"]
["ZB"]
["ZC"]
["ZD"]
["ZE"]
["ZF"]
["ZG"]
["ZH"]
["ZI"]
["ZJ"]
["ZK"]
["ZL"]
["ZM"]
["ZN"]
["ZO"]
["ZP"]
["ZQ"]
["ZR"]
["ZS"]
["ZT"]
["ZU"]
["ZV"]
["ZW"]
["ZX"]
["ZY"]
["ZZ"]

{"sheet":"Etasjekoder","index":8,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Etasjekode","Beskrivelse"]
["20","2. Etasje (tilsvarende for flere etasjer)"]
["15","Mesanin"]
["10","1. Etasje"]
["01","1. Underetasje"]
["02","2. Underetasje (tilsvarende for flere underetasjer)"]

{"sheet":"Backup","index":9,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Indeks","Backup tidspunkt","Kommentar"]
[20]
[19,"2018-03-08T11:09:03","Endret feil med brannsløyfe-merking"]
[18,"2018-02-21T15:03:43","Revisjon 006, oversendes UBF 21.02.2018"]
[17,"2018-02-20T14:25:43","Etter korrigering av plassering rom i komponentkode (ref e-post)"]
[16,"2018-01-19T16:48:58","Revisjon 005. Oversendes UBF 19.1.2018"]
[15,"2018-01-19T09:39:04","Før endring i validering for å tilpasse til nødlys"]
[14,"2018-01-17T09:14:40","Revisjon 004. Oversendes UBF 17.1.2018"]
[13,"2017-06-20T11:07:21","Oversendes UBF 20.6.2017"]
[12,"2017-06-20T08:44:16","Før sletting av skjulte kolonner og formularfelt"]
[11,"2017-05-11T08:52:39","Oversende UBF 11.5.2017"]
[10,"2017-05-11T08:41:29","Etter kosmetisk korreksjon, før test av å bytte på kolonner"]
[9,"2017-05-10T17:41:26","Klar for siste test"]
[8,"2017-05-10T17:32:48","Etter siste korrigeringer før oversendelse"]
[7,"2017-05-10T14:20:59","Før videre korringering"]
[6,"2017-05-01T22:57:56","Mellomlagring"]
[5,"2017-03-10T10:26:44","Oversendt Undervisningsbygg"]
[4,"2017-02-23T22:00:30","Etter test"]
[3,"2017-02-23T17:48:25","Før endring til å refere inn system på komponentarket"]
[2,"2017-02-23T15:08:15","Mellomversjon"]
[1,"2017-02-21T13:10:28","Opprinnelig versjon"]

{"sheet":"Tilleggsinfo lokalisering","index":10,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Identifikator ","Variabel ","Eksempel ","Merknad"]
["AREA ","Arealer"," "," "]
["ATYP ","Arealtype ","ATYP:A ","1 bokstav"]
["BHNR ","BYGGH nummer"," "," "]
["BRNR ","Bruksnummer"," "," "]
["BYGG/OMR ","Bygg-/Område navn"," "," "]
["DAK ","GIS/DAK-referanser\nTilknytninger  \nOmråde/Grunn/terrenginformasjon"]
["DER ","Delrom/Skap ","DER:01"," "]
["ETG","Etasje"]
["FUN ","Funksjon etter NS 3455/57 ","FUNK:211"," "]
["GNR ","Gårdsnummer"," "," "]
["HENV ","Henvisninger, dokumentreferanse, konsesjon, offentlige pålegg"," "," "]
["HOY ","Høyde ","HOY:1,1 ","Høyde 1,1 over golv"]
["PLN ","Plan/flate ","PLN:1","0 = Golv \n1 = Tak \n2 = yttervegg \n3 = Innervegg"]
["ROM","Rom"]
["RTYP","Romtype","RTYP:08 ","2 siffer"]
["SKU ","Skuff ","SKU:01"," "]
["UNF ","Underfordeling ","UNF:01"," "]

{"sheet":"Tilleggsinfo system","index":11,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Identifikator","Variabel","Eksempel","Merknad"]
["SYS","Systemnavn","610.01"]
["PLASS","Plassering","Tak"]
["BETJ","Betjener","Kontor"]
["DIM","Dimensjoneringsbetingelser","1000 m3/h"]
["ARKRI","Planlegger, arkitekt, rådgiver, eget etc.","COWI"]
["ENT","Entreprenør","Siemens"]
["LEV","Leverandør","Danfoss"]
["KAP","Kapasitet (Effekt, m3/h, etc.)","1200 W"]
["MENGDE","Mengde, medium, spenning","300 l/min"]
["MILJØSPES","Miljøspesifikasjon, utslipp",1]
["XMRK","Eksisterende (tidligere) systemID",3601]

{"sheet":"Tilleggsinfo komponent","index":12,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Identifikator","Variabel","Eksempel","Merknad"]
["KAP","Kapasitet"]
["LEV","Leverandør"]
["TYP","Typebetegnelse"]
["SER","Serienummer"]
["DEL","Delprodukt"]

{"sheet":"Syntaks","index":13,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Adm. enhet","Lokaliseringssyntaks","Tillatte spesialtegn lokalisering","Forklaring (LokaliseringsID skal …)","Maks. ant. tegn i navn","Tillatte spesialtegn i navn","Antall tegn i løpenr. System"]
["Undervisningsbygg","+[######]##",null,"bestå av to tall, løpende nummerering",35,"æøå !\"#%&/()+-_,.",5]
["Omsorgsbygg","+[####]a",null,"bestå av én bokstav A..Z",35,"æøå !\"#%&/()+-_,.",3]
["Boligbygg","+[5####]1####",null,"bestå av et fem-sifret tall som begynner med 1",35,"æøå !\"#%&/()+-_,.",3]
["Kulturetaten","+##",null,"bestå av to tall, løpende nummerering",35,"æøå !\"#%&/()+-_,.",3]
["Bymiljøetaten","+##",null,"bestå av to tall, løpende nummerering",35,"æøå !\"#%&/()+-_,.",3]

{"sheet":"Admin","index":14,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Kontaktperson:","Erichsen & Horgen AS \nv/ Andreas Erichsen\n(ane@erichsen-horgen.no)"]